{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":8,"sheets":["封皮","说明","汇总","铺装工程","园建工程","绿化工程","电气工程","给排水工程"],"not_rendered":{"images":13,"external_links":4,"defined_names":29},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"封皮","index":0,"n_rows":30,"n_cols":2,"rows_kept":30,"merged":[[0,0,2,5],[7,1,7,5],[9,1,9,5],[11,1,11,5],[13,1,13,5],[20,1,20,5],[23,1,23,5],[26,1,26,5],[29,1,29,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["营口中天壹號院三期东侧大门及东侧围墙景观工程报价清单"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
["招          标          人："]
[]
["工   程   名   称：","营口中天壹號院三期东侧大门及东侧围墙景观工程"]
[]
["投 标 总 价(小写)：",0]
[]
["(大写)：",0]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
["投      标     人：","           （签字并盖公章）"]
[]
[]
["法   人   代   表：","            （签字或盖章）"]
[]
[]
["编      制     人："]
[]
[]
["投   标   时   间：","   2025 年  月  日"]

{"sheet":"说明","index":1,"n_rows":19,"n_cols":1,"rows_kept":19,"flags":["formulas_cached_only"]}
["清单编制说明"]
["一、工程概况"]
["1.工程名称：营口中天壹號院三期东侧大门及东侧围墙景观工程     "]
["二、投标须知"]
["1.本清单工程量及施工部位仅供参考。投标人应综合考虑实际发生的工程量大小、施工高度、部位，施工中不得以工程量、施工高度或施工部位与清单不符而提出变更或索赔，清单项目特征或工作内容不完整或与图纸、技术要求不一致时，以图纸或技术要求为准，投标人综合考虑报价。"]
["2.投标单位应按市场实际价格及自身施工及管理水平水平、相关税费综合报价；"]
["3.投标人不得任意更改清单内容，否则视为废标，若清单中有漏项，投标人可在“补充清单”项目中自行补充。"]
["4.符合合同规定的全部费用都应包括在已报价的工程量清单报价表所列的各项项目中。工程量清单中未列出的项目，且投标人未在规定的时间内提出，则其费用应视为已包括在工程量清单的其他项目的单价或总价中。"]
["5.本工程量清单之“项目名称/项目特征”只对各清单项目的主要做法或项目内容作一般性说明，未对施工单位按设计图纸的技术要求、规范及满足于本工程的目的所需的各种可能的施工方法和施工内容作详细描述，但投标人在投标时必须在报价中考虑前述未作说明的施工方法和施工内容，中标后，中标人不得以未考虑这些因素为理由要求调价或拒绝承担本工程，否则均视为主动放弃中标资格。"]
["6.表格计算错误的纠正：\n(1) 当以小写金额与大写金额有差异时，以大写文字表示的金额为准。\n(2) 当单价与数量相乘不等于合价时，以单价计算为准。如果单价有明显差异应以标出的合价为准，同时对单价予以修正。\n(3) 当各细目的合价累计小于总价时，应以合价累计为准，修正总价。当各细目的合价累计大于总价时，应以总价为准，修正细目价。\n(4) 按以上原则对差错的修正，应取得投标人的同意，并确认修正后的投标价。如果投标人拒绝确认，则其投标书不予生效。"]
["三、报价说明"]
["1.总价包干，综合单价固定。综合单价：包括但不限于人工费（人工和一切有关的费用）、材料费（材料的采购、运输、交付、卸货、贮存、搬运、材料的常规性检验实验、损耗及应发包人要求的送样、封样等一切相关费用）、机械费（机械的进出场、试运转、运转、折旧等一切相关费用）、二次设计费、施工水电费、管理费、利润、一切相关税费、价格浮动（人工、材料、机械、政府相关文件价格调整及市场价格浮动等）、特殊条件施工增加费（如过年、秋收、工程超高、协调政府有关部门关系、小范围施工、抢工增加费、14天内的停工窝工费等）及招标文件约定的其他费用。"]
["材料要求：                                                                                                                    1、仿石砖、花岗岩理石、不锈钢管、木地板等需注明产地品牌，供应商提供样品，质量、颜色甲定；石材不允许存在明显色差的“石筋石线”。\n2、压顶圆边磨光；火烧面花岗岩/理石板根据工程实际需要进行磨边、倒角、切角。PC砖要求透体材质，产地福建或广东，通缝铺贴2-3mm.\n3、材料厚度：材料厚度允许误差±2mm。\n4、苗木选择须符合设计甲方要求，须与甲方与去产地确认苗木后方能进场，须达到二类以上苗木标准；\n5、限定品牌：管材管件：中财、金牛；电线电缆：辽宁鑫辽北、辽宁中兴；泵：凯泉、南方、熊猫；防水材料：禹王、大禹"]
["3.施工单位自行采购材料：水泥、中砂、瓷砖粘贴专用砂浆等所有施工辅材。"]
["4.砂石、渣土、污水及现场所有建筑垃圾清运等如需到城管、市政、环卫等相关部门办理手续，其费用由中标人承担，在综合考虑综合考虑。\n5.工期：2025年4月20日－2025年5月30日"]
["四、其他"]
["1、工程量清单表中的项目名称不得随意删除或涂改，否则作废标处理。\n2、投标人必须完全遵照本报价总说明报价，否则招标人有权予以拒绝。\n回标联系人：张经理15941716095 \n递交标书截止时间：  2025年4月22日下午13：30前，并进行二次报价。 \n投标地址：辽宁省营口市站前区盼盼路与渤海大街交汇处中天大厦南门  15楼 采购部\n投标文件除清单外需包含单位相关资质文件\n投标方式：投标文件加盖公章做成PDF版（附带电子版）发送至中天集团指定招标邮箱（ztjtzbcg@163.com）\n3、付款方式：\n1.付款方式： \n合同签订后支付合同总价的10%预付款。\n2.铺装及景观部分：\n(1)每半月按形象进度支付进度款，每15日、30日乙方向甲方申报工程形象进度，按已完工程造价的的70%进行付款 (不扣除甲方已付的预付款) ；\n(2)工程全部完成，初验合格后付至已完工程造价的85%；\n(3)工程竣工完成并验收合格时支付工程结算款至97%；\n(4)工程质保金3%，质保期两年，待质保期满并无质量问题，一次性无息支付质保金。税率9%增值税专用发票；\n3.绿化部分：\n(1)每月按形象进度支付进度款，每月25日乙方向甲方申报工程形象进度，按已完工程造价的70%进行付款(不扣除甲方已付的预付款)；\n(2)工程全部完成，初验合格后付至已完工程造价的85%；\n(3)工程竣工完成并验收合格时支付至结算款的90%；\n(4)工程质保金10%，质保期两年，自工程竣工验收之日起算，每年无任何质量问题返还5%,若有质量问题则扣除相应款项后返还剩余部分。 "]
["1.投标保证金金额：为50000元整（伍万元整），在接到招标通知书后2日内提交完成\n2.形  式：为银行汇款（公司名称:营口市中旭建筑工程有限公司\n                     银行账号:18410078801600001557\n                     行号:310228000019\n                     开户行:浦发银行营口分行\n3.有效期：至中标方合同确定后                                                                                                 4.返还日期：最终合同确定；中标单位自动转为合同履约保证金。"]
["投标人需携带：1、企业法人授权委托书原件（盖红章）；\n             2、授权委托人在本单位缴费的社保证明（系统打印）；\n             3、授权委托人与本单位签订的劳动合同复印件；\n             4、投标保证金转账记录。"]

{"sheet":"汇总","index":2,"n_rows":13,"n_cols":4,"rows_kept":13,"merged":[[0,0,0,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["营口中天壹號院三期东侧大门及东侧围墙景观工程报价清单"]
["序号","名称","审核金额（元）","备注"]
[1,"铺装工程",{"v":0,"d":"0.00"}]
[2,"园建工程",{"v":0,"d":"0.00"}]
["2.1.1","东入口大门",{"v":0,"d":"0.00"}]
["2.1.2","东入口水系",{"v":0,"d":"0.00"}]
[2.2,"东侧出入口及围墙（57.3m+16.5m）不含20#东侧围墙",{"v":0,"d":"0.00"}]
[3,"绿化工程",{"v":0,"d":"0.00"}]
[4,"电气工程",{"v":0,"d":"0.00"}]
[5,"给、排水工程",{"v":0,"d":"0.00"}]
[7,"总   计",0]
[8,"景观面积",880]
[9,"平米造价",0]

{"sheet":"铺装工程","index":3,"n_rows":33,"n_cols":13,"rows_kept":33,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,2,5],[1,6,1,10],[1,11,2,11],[1,12,2,12]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["铺装工程"]
["序号","项目名称","项目特征描述","计量单位","工程量","综合单价(a+b+i+c+d)","综合单价构成(元)",{"$nulls":4},"合计(元)","备注说明"]
[{"$nulls":6},"人工费\r\n(a)","材料费\r\n(b)","主材费(i)","机械费\r\n(c)","其它费\r\n(d)"]
["一","入口铺装",{"$nulls":9},0]
[1,"芝麻黑荔枝面仿石砖/芝麻灰荔枝面仿石砖混铺","1.15厚600x200芝麻黑荔枝面仿石砖/芝麻灰荔枝面仿石砖\n2.10厚专用胶粘剂\n3.30厚1:3干硬性水泥砂浆找平层","m2",{"v":118.92000000000002,"d":"118.92"},0,{"$nulls":5},0]
[2,"芝麻黑荔枝面仿石砖福鼎黑荔枝面仿石砖混铺","1.18厚600x200/600x300/600x150芝麻黑荔枝面仿石砖；18厚600x200/600x300/600x150福鼎黑荔枝面仿石砖\n2.10厚专用胶粘剂\n3.30厚1:3干硬性水泥砂浆找平层","m2",20.16,0,{"$nulls":5},0]
[3,"铜条logo","1.1.5厚铜条logo，石材阴刻2400*8400\n2.详见图纸","m2",20.16,0,{"$nulls":5},0]
[4,"C25混凝土垫层","1.人行100厚、车行150厚C25混凝土垫层\n2.详见施工图","m3",{"v":20.862000000000002,"d":"20.86"},0,{"$nulls":5},0]
[5,"天然级配砂砾","1.400厚级配砂砾（密实度大于等于93%）\n2.土方开挖、回填、外运","m3",{"v":55.632000000000005,"d":"55.63"},0,{"$nulls":5},0]
["二","沥青路及边石",{"$nulls":9},0]
[1,"沥青道路（非车库顶板）","1.细粒式沥青混凝土AC-13C 50厚\n2.乳化沥青粘层油\n3.详见图纸","m2",102.65,0,{"$nulls":5},0]
[2,"芝麻白机切面花岗岩平边石（非车库顶板）","1.芝麻灰机切面花岗岩平边石100*990*100mm，规格详见铺施施工图\n2.20mm厚1:2水泥砂浆卧砌","m",146.36,0,{"$nulls":5},0]
[3,"芝麻白机切面花岗岩平边石（非车库顶板）","1.芝麻灰机切面花岗岩平边石（道口部分坡边石）100*990*150mm，规格详见铺施施工图\n2.20mm厚1:2水泥砂浆卧砌","m",{"v":55.2,"d":"55.20"},0,{"$nulls":5},0]
[4,"芝麻白机切面花岗岩平边石（非车库顶板）","1.芝麻灰机切面花岗岩平边石（曲线边石）100*990*200mm，规格详见铺施施工图\n2.20mm厚1:2水泥砂浆卧砌","m",{"v":45.790000000000006,"d":"45.79"},0,{"$nulls":5},0]
[5,"C25混凝土垫层","1.150厚C25混凝土垫层\n2.详见施工图","m3",{"v":23.232,"d":"23.23"},0,{"$nulls":5},0]
[6,"山皮石","1.400厚山皮石\n2.素土夯实，密实度≥93%\n3.土方开挖、回填、外运","m3",{"v":80.63600000000002,"d":"80.64"},0,{"$nulls":5},0]
["三","人行路铺装",{"$nulls":9},0]
[1,"芝麻灰/芝麻黑荔枝面仿石砖（非车库顶板）","1.20厚600x200芝麻灰/芝麻黑荔枝面仿石砖\n2.10厚专用胶粘剂\n3.30厚1:3干硬性水泥砂浆找平层","m2",164.17,0,{"$nulls":5},0]
[2,"C25混凝土垫层","1.150厚C25混凝土垫层\n2.详见施工图","m3",{"v":24.6255,"d":"24.63"},0,{"$nulls":5},0]
[3,"天然级配砂砾","1.400厚级配砂砾（密实度大于等于93%）\n2.素土夯实，密实度≥93%\n3.土方开挖、回填、外运","m3",{"v":65.66799999999999,"d":"65.67"},0,{"$nulls":5},0]
["四","台阶铺装",{"$nulls":9},0]
[1,"中国黑整石台阶","1、中国黑整石台阶异型加工1200*650*150.\n2、10厚专用胶粘剂\n3.30厚1:3干硬性水泥砂浆找平层","m2",{"v":32.760000000000005,"d":"33"},0,{"$nulls":5},0]
[2,"混凝土基础","1、混凝土种类：C30 \n2、厚度：见图纸\n3、模板及支撑方式自行考虑","m3",{"v":6.5520000000000005,"d":"7"},0,{"$nulls":5},0]
[3,"天然级配砂砾","1.400厚级配砂砾（密实度大于等于93%）\n2.素土夯实，密实度≥93%\n3.土方开挖、回填、外运","m3",{"v":12.096000000000002,"d":"12.10"},0,{"$nulls":5},0]
["五","入口门楼下铺装",{"$nulls":9},0]
[1,"几何图案仿石砖（成品砖）","1.18厚几何图案仿石砖\n2.10厚专用胶粘剂\n3.30厚1:3干硬性水泥砂浆找平层","m2",92.69,0,{"$nulls":5},0]
[2,"福鼎黑荔枝面仿石砖","1.200*600*15福鼎黑荔枝面仿石砖异形\n2.10厚专用胶粘剂\n3.30厚1:3干硬性水泥砂浆找平层","m2",14.38,0,{"$nulls":5},0]
[3,"C25混凝土垫层","1.150厚C25混凝土垫层\n2.详见施工图","m3",{"v":16.060499999999998,"d":"16.06"},0,{"$nulls":5},0]
[4,"天然级配砂砾","1.400厚级配砂砾（密实度大于等于93%）\n2.素土夯实，密实度≥93%\n3.土方开挖、回填、外运","m3",{"v":42.828,"d":"42.83"},0,{"$nulls":5},0]
["六","其他",{"$nulls":9},0]
[1,"铺装装饰井盖一","1、名称：装饰井盖\n2、规格型号：900*900\n3、面层铺装(专用石材胶粘结)\n3、φ2.2mm镀锌钢丝与钢板焊接\n4、5厚镀锌钢板,与镀锌钢管焊接\n5、50x50x4厚镀锌方钢管\n6、详见图纸","个",5,0,{"$nulls":5},0,"暂估"]
[2,"草地装饰井盖一","1、名称：装饰井盖\n2、当井盖位于草坪区域,井盖上方胶粘固定假草皮\n3、详见图纸","个",5,0,{"$nulls":5},0,"暂估"]
[null,null,"合计",{"$nulls":8},0]

{"sheet":"园建工程","index":4,"n_rows":79,"n_cols":13,"rows_kept":79,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,2,5],[1,6,1,10],[1,11,2,11],[1,12,2,12],[4,12,26,12],[27,12,41,12],[44,12,60,12],[62,12,76,12],[78,0,78,2]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["园林建筑工程"]
["序号","项目名称","项目特征描述","计量单位","工程量","综合单价(a+b+i+c+d)","综合单价构成(元)",{"$nulls":4},"合计(元)","备注说明"]
[{"$nulls":6},"人工费\r\n(a)","材料费\r\n(b)","主材费(i)","机械费\r\n(c)","其它费\r\n(d)"]
["一","东入口大门","建施01.1~10",{"$nulls":8},0]
[1,"天然级配砂石","1、土方开挖、回填、渣土外排，运距自行考虑\n2、素土夯实，机械分层碾压，夯实密度大于93%             \n3、400厚天然级配砂石，机械分层碾压,夯实密度大于93%\n4、详见图纸","m3",{"v":10.5,"d":"10.50"},0,{"$nulls":5},0]
[2,"混凝土垫层","1、土方开挖、回填、渣土外排，运距自行考虑\n2、素土夯实，机械分层碾压，夯实密度大于93%             \n3、100厚C15混凝土垫层\n4、详见图纸","m3",{"v":14.891,"d":"14.89"},0,{"$nulls":5},0]
[3,"钢筋混凝土基础","1.混凝土种类:商砼C30\n2、模板及支撑方式自行考虑               \n3、详见图纸","m3",{"v":60.172,"d":"60.17"},0,{"$nulls":5},0]
[4,"钢筋混凝土梁","1.混凝土种类:商砼C30\n2、模板及支撑方式自行考虑               \n3、详见图纸","m3",{"v":7.61596,"d":"7.62"},0,{"$nulls":5},0]
[5,"钢筋混凝土墙","1.混凝土种类:商砼C30\n2、模板及支撑方式自行考虑               \n3、详见图纸","m3",{"v":14.33403,"d":"14.33"},0,{"$nulls":5},0]
[6,"钢筋混凝土板","1.混凝土种类:商砼C30\n2、模板及支撑方式自行考虑               \n3、详见图纸","m3",{"v":0.7896,"d":"0.79"},0,{"$nulls":5},0]
[7,"钢筋","1、钢筋种类：φ8/10/12/14/16","t",{"v":6.8052687535,"d":"6.81"},0,{"$nulls":5},0]
[8,"砖墙砌筑","1、砖品种:MU10非黏土砖砌筑\n2、砂浆强度等级:M7.5水泥沙浆砌筑 \n3、20厚1:2水泥砂浆抹灰      \n4、详见图纸\n","m3",{"v":4.51935,"d":"4.52"},0,{"$nulls":5},0]
[9,"钢结构","1.柱：镀锌钢管300x300x14\n2.柱：镀锌钢管200x200x5\n3.柱：镀锌钢管200x400x12\n4.梁：镀锌钢管300x550x14\n5.梁：镀锌钢管200x450x14\n6.梁：镀锌钢管100x200x6\n7.梁：镀锌钢管150x300x8\n8、详见图纸","t",{"v":54.2,"d":"54.20"},0,{"$nulls":5},0]
[10,"预埋件A/B","1.A:250x150x14厚护脚 8块\n600x600x25厚镀锌钢板\n16φ22\n2.B：250x100x10厚护脚 8块\n400x400x20厚镀锌钢板\n16φ14\n3、详见图纸","t",4.93,0,{"$nulls":5},0]
[11,"铝板","1.2厚玫瑰金（同建筑）铝板密拼\n2.安装龙骨50*50*3间距600*600\n3.详见图纸","m2",678.12,0,{"$nulls":5},0]
[12,"排水沟","1.2厚不锈钢导水槽,电镀玫瑰金\n2.详见图纸","m2",34.05,0,{"$nulls":5},0]
[13,"铝板模块（天花板）","1.2厚玫瑰金（同建筑）铝板密拼造型\n2.安装龙骨50*50*3间距600*600\n3.详见图纸","m2",214.39,0,{"$nulls":5},0]
[14,"大理石（干挂）","1.温德姆灰大理石1200x900/450/900x20\n2.不锈钢干挂件\n干挂龙骨：镀锌角钢50x70x5\n3.详见图纸","m2",{"v":491.7195,"d":"491.72"},0,{"$nulls":5},0]
[15,"大理石（干挂）","1.温德姆灰大理石1200x900/450/900x20（弧形加工）\n2.不锈钢干挂件\n干挂龙骨：镀锌角钢50x70x5\n3.详见图纸","m2",111.94,0,{"$nulls":5},0]
[16,"普拉达绿岩板 1200x900x20（干挂）","1.普拉达绿岩板 1200x900x20\n2.不锈钢干挂件\n干挂龙骨：镀锌角钢50x70x5\n3.详见图纸","m2",{"v":136.416,"d":"136.42"},0,{"$nulls":5},0]
[17,"大理石（干挂）","1.温德姆灰大理石线条1200x150x75\n异型加工\n2.特制干挂件\n3.详见图纸","m",{"v":22.2,"d":"22.20"},0,{"$nulls":5},0]
[18,"流水石（粘贴）","1.中国黑流水石 1200x900x30\n2.双股18号铜线绑扎于52钢钉头部 52钢钉与钢筋混凝土钉牢\n3.1：25水泥砂浆灌缝 厚45\n4.1:2防水砂浆找平层 厚15\n5.400g/m²高分子复合防水卷材厚5mm铺设一道，转角处铺设二道\n6.1:2防水砂浆找平层 厚15","m2",{"v":27.2568,"d":"27.26"},0,{"$nulls":5},0]
[19,"花岗岩（压顶）","1.中国黑光面花岗岩 250x600x30\n2.1:1水泥砂浆结合层 厚5\n3.1:3干硬性水泥砂浆找平层 厚30\n4.详见图纸","m2",2.91,0,{"$nulls":5},0]
[20,"仿石砖（粘贴）","1.中国黑光面仿石砖600*400*15\n2.1:1水泥砂浆结合层 厚5\n3.1:2水泥砂浆找平层 厚20\n4.详见图纸","m2",{"v":4.656,"d":"4.66"},0,{"$nulls":5},0]
[21,"不锈钢板安装","1.装饰：1.5不锈钢板造型，电镀玫瑰金（同建筑）\n2.详见图纸","m2",{"v":291.90254,"d":"291.90"},0,{"$nulls":5},0]
[22,"蓄水槽","1.5厚不锈钢蓄水槽\n2.详见图纸","m",4.92,0,{"$nulls":5},0]
[23,"LOGO字一","1.尺寸:3156*1911\n2.材质:1.5厚不锈钢板折型,电镀玫瑰金 总厚50\n背衬10厚米黄色仿云石亚克力板\n3.详见图纸","组",{"v":2,"d":"2.00"},0,{"$nulls":5},0]
[24,"LOGO字二","1.尺寸:1502*353\n2.材质:1.5厚不锈钢拉丝面，电镀红色,字体总厚15\n1.5厚不锈钢板,电镀玫瑰金,内凹5mm\n3.详见图纸","组",{"v":2,"d":"2.00"},0,{"$nulls":5},0]
[25,"格栅一","1.3厚不锈钢板折盒20x120，电镀玫瑰金\n2.3厚不锈钢板折盒20x120，电镀玫瑰金\n3.详见图纸","m2",{"v":33.9864,"d":"33.99"},0,{"$nulls":5},0]
[26,"格栅二","1.1.5厚不锈钢板折型,电镀玫瑰金\n2.1.5厚不锈钢板折盒10x10，电镀玫瑰金\n3.详见图纸","m2",{"v":30.7464,"d":"30.75"},0,{"$nulls":5},0]
[27,"外墙保温","1. 80厚聚苯保温板\n2. 钢丝网\n3.详见图纸","m2",{"v":45.1906,"d":"45.19"},0,{"$nulls":5},0]
[28,"屋面","1. 卷材自带粒料保护层\n2. SBS改性沥青防水卷材2道,每道厚3\n3. 1:2水泥砂浆找平层 厚20\n4. 1:6水泥焦渣找坡层最薄处 厚30\n5.详见图纸","m2",6.58,0,{"$nulls":5},0]
[29,"顶棚","1. 素水泥浆一道甩毛(内掺建筑胶)\n2. 5厚1:0.5:3水泥石灰膏砂浆打底\n3. 3~5厚底基防裂腻子分遍找平\n4. 2厚面层耐水腻子刮平\n5. 大白三遍\n6. 白色乳胶漆","m2",6.58,0,{"$nulls":5},0]
[30,"内墙","1. 白色乳胶漆\n2. 大白三遍\n3. 2厚面层耐水腻子分遍刮平\n4. 9厚1:0.5:3水泥石灰膏砂浆分遍抹平\n5. 详见图纸","m2",{"v":31.2825,"d":"31.28"},0,{"$nulls":5},0]
[31,"碎石垫层","1.素土夯实\n2.200厚粒径5~32碎石灌M2.5混合砂浆振捣密实","m3",{"v":1.312,"d":"1.31"},0,{"$nulls":5},0]
[32,"混凝土垫层","1.混凝土种类:商砼C20\n2.模板及支撑方式自行考虑               \n3.详见图纸","m3",{"v":0.984,"d":"0.98"},0,{"$nulls":5},0]
[33,"挤塑板","1.60厚挤塑聚苯乙烯板\n2.详见图纸","m2",6.56,0,{"$nulls":5},0]
[34,"室内地面铺装","1.米白色防滑地砖300x300x10厚,干水泥擦缝\n2.20厚1:2水泥砂浆找平\n3.详见图纸","m2",6.56,0,{"$nulls":5},0]
[35,"踢脚线","1. 米白色防滑地砖300x100x10厚\n2. 8厚1:2水泥砂浆(内掺建筑胶)\n3. 12厚1:3水泥砂浆打底扫毛\n4. 详见铺装","m",10.75,0,{"$nulls":5},0]
[36,"成品门","1.尺寸：2300x1000\n2.材质：外框:60系列铝合金型材 玫瑰金(同建筑) \n玻璃:6高透Low-E+12Ar+6\n3.详见图纸","套",{"v":1,"d":"1.00"},0,{"$nulls":5},0]
[37,"成品窗","1.尺寸：1550x1300\n2.材质：外框:60系列铝合金型材 玫瑰金(同建筑) \n玻璃:6高透Low-E+12Ar+6\n3.详见图纸","套",{"v":1,"d":"1.00"},0,{"$nulls":5},0]
[38,"成品推拉门","1.尺寸：1850x2400\n2.材质：同壹号院西门推拉门\n3.详见图纸","套",{"v":1,"d":"1.00"},0,{"$nulls":5},0]
[39,"人行刷卡门","1.尺寸:1500*3000\n2.镀锌钢管60x120x5\\60x30x3外包1.5不锈钢板造型，电镀玫瑰金（同建筑）\n3.镀锌钢管60x120x5@600 M-2@600固定于地梁\n4.成品门轴，电镀玫瑰金,含闭门器\n5.刷卡器，详智能化\n6.详见图纸","套",{"v":2,"d":"2.00"},0,{"$nulls":5},0]
["二","东入口水系","建施01.1~10",{"$nulls":8},0]
[1,"天然级配砂石","1、土方开挖、回填、渣土外排，运距自行考虑\n2、素土夯实，机械分层碾压，夯实密度大于93%             \n3、400厚天然级配砂石，机械分层碾压,夯实密度大于93%\n4、详见图纸","m3",{"v":77.752,"d":"77.8"},0,{"$nulls":5},0]
[2,"垫层","1.混凝土种类:商砼C15\n2、模板及支撑方式自行考虑               3、详见图纸","m3",{"v":17.98124,"d":"18.0"},0,{"$nulls":5},0]
[3,"混凝土结构（池底及池壁及泵坑）","1、混凝土种类：C30P6\n2、厚度：见图纸\n3、模板及支撑方式自行考虑               4、详见图纸","m3",{"v":47.84024500000001,"d":"47.8"},0,{"$nulls":5},0]
[4,"钢筋（含钢爬梯含预埋件）","1、钢筋种类：φ10@150，双层双向","t",4.5,0,{"$nulls":5},0]
[5,"砖砌体","1、砖品种:MU10非黏土砖砌筑\r\n2、砂浆强度等级:M7.5水泥沙浆砌筑 \n3、20厚1:2.5水泥砂浆抹灰      \n4、详见图纸\n","m3",{"v":22.036428,"d":"22.0"},0,{"$nulls":5},0]
[6,"防水层","1、20厚1:2.5水泥砂浆保护层               2、4厚SBS防水卷材1道\n3、20厚1:2.5水泥砂浆找平层\n4、详见图纸","m2",{"v":358.80899999999997,"d":"358.8"},0,{"$nulls":5},0]
[7,"支撑器","1、架空空间（成品支撑器,分隔片3mm）\n2、详见图纸","个",{"v":6,"d":"6.0"},0,{"$nulls":5},0]
[8,"仿石砖池底","1、中国黑光面仿石砖 厚600*X*15\n2、1:1水泥砂浆结合层 厚5\n3、详见图纸","m2",{"v":94.18,"d":"94.2"},0,{"$nulls":5},0]
[9,"仿石砖池底","1、中国黑光面仿石砖 厚594*594/1009*20\n2、架空层\n3、详见图纸","m2",{"v":45.76,"d":"45.8"},0,{"$nulls":5},0]
[10,"花岗岩（粘贴）","1、中国黑光面花岗岩 600x600x20 异型加工\n2、1:1水泥砂浆结合层 厚5\n3、详见图纸","m2",{"v":2.72,"d":"2.7"},0,{"$nulls":5},0]
[11,"仿石砖池壁","1、中国黑光面仿石砖 厚15\n2、1:1水泥砂浆结合层 厚5\n3、详见图纸","m2",{"v":28.88276,"d":"28.9"},0,{"$nulls":5},0]
[12,"不锈钢板安装","1、不锈钢止水钢板 厚5  \n2、膨胀螺栓固定或不锈钢肋板 厚5@300\n3、详见图纸","m2",{"v":50.7472,"d":"50.7"},0,{"$nulls":5},0]
[13,"不锈钢板安装","1、1.5不锈钢板造型，电镀玫瑰金（同建筑）\n2、详见图纸","m3",{"v":37.5247,"d":"37.5"},0,{"$nulls":5},0]
[14,"溢水槽","1.不锈钢溢水槽\n2.详见图纸","项",1,0,{"$nulls":5},0]
[15,"900*900泵坑盖板","900*900*70不锈钢泵坑盖板","套",1,0,{"$nulls":5},0]
[16,"雕塑","1.成品不锈钢雕塑，专业厂家二次设计加工 \n2.尺寸：1200*1900*3500\n3.详见图纸","个",1,0,{"$nulls":5},0]
[17,"LOGO字","1.尺寸：2220*130\n2.材质：1.5厚不锈钢板折型总厚30,电镀玫瑰金","组",1,0,{"$nulls":5},0]
["三","东侧出入口及围墙（57.3m+16.5m）不含20#东侧围墙","建施03.1~4、建施04.1~2",{"$nulls":8},0]
[1,"天然级配砂石","1、土方开挖、回填、渣土外排，运距自行考虑\n2、素土夯实，机械分层碾压，夯实密度大于93%             \n3、200厚天然级配砂石，机械分层碾压,夯实密度大于93%\n4、详见图纸","m3",{"v":3.6,"d":"3.60"},0,{"$nulls":5},0]
[2,"素砼垫层","1.土方开挖及回填\n2.素土夯实 密实度≥93%\n3.100厚C15混凝土垫层\n4.详见图纸\n","m3",{"v":4.91834,"d":"4.92"},0,{"$nulls":5},0]
[3,"钢筋混凝土基础","1.混凝土种类:商砼C30\n2、模板及支撑方式自行考虑               \n3、详见图纸","m3",{"v":11.776620000000001,"d":"11.78"},0,{"$nulls":5},0]
[4,"钢筋混凝土柱","1.混凝土种类:商砼C30\n2、模板及支撑方式自行考虑               \n3、详见图纸","m3",{"v":8.376304000000001,"d":"8.38"},0,{"$nulls":5},0]
[5,"钢筋混凝土异形墙","1.混凝土种类:商砼C30\n2、模板及支撑方式自行考虑               \n3、详见图纸","m3",{"v":15.89368,"d":"15.89"},0,{"$nulls":5},0]
[6,"钢筋混凝土梁","1.混凝土种类:商砼C30\n2、模板及支撑方式自行考虑               \n3、详见图纸","m3",{"v":5.80666,"d":"5.81"},0,{"$nulls":5},0]
[7,"钢筋混凝土压顶","1.混凝土种类:商砼C30\n2、模板及支撑方式自行考虑               \n3、详见图纸","m3",{"v":5.193008,"d":"5.19"},0,{"$nulls":5},0]
[8,"钢筋","1.钢筋种类：φ8/10/12/14/16","t",{"v":4.7155602776,"d":"4.72"},0,{"$nulls":5},0]
[9,"砖砌体","1.砖品种:MU10非黏土砖砌筑\r\n2.砂浆强度等级:M7.5水泥沙浆砌筑\n3.30厚1:2水泥砂浆找平层","m3",{"v":17.793552,"d":"17.79"},0,{"$nulls":5},0]
[10,"真石漆","1、仿蓝宝石真石漆 10x10mm宽造型缝 与建筑通缝\n2、详见图纸","m2",{"v":446.7737,"d":"446.77"},0,{"$nulls":5},0]
[10,"异形墙面抹灰：","1、异形墙面抹灰：30厚1:2水泥砂浆找平层\n2、详见图纸","m2",{"v":94.42800000000001,"d":"94.43"},0,{"$nulls":5},0]
[11,"苯板造型","1.尺寸：80*60\n2.详见图纸","m",{"v":16.4,"d":"16.40"},0,{"$nulls":5},0]
[12,"围墙铁艺栏杆","1、镀锌钢管，深灰色氟碳漆50*20*1.5\n2、镀锌钢管，深灰色氟碳漆50*50*2\n3、预埋件\n4、详见图纸","m2",65.75,0,{"$nulls":5},0]
[13,"铁艺门一","1.镀锌钢管 100x100x5、60x60x3、20x20x2、40x20x2、30x20x2、90x20x2外饰深灰色氟碳漆\n2.预埋件、成品门轴、门轮、地插、人脸刷卡、闭门器\n3.详见图纸","m2",13.86,0,{"$nulls":5},0]
[14,"铁艺门二","1.镀锌钢管100X50X3、60X30X3、50X20X2,深灰色氟碳漆\n2.预埋件、成品门轴、刷卡器、闭门器\n3.详见图纸","m2",3.15,0,{"$nulls":5},0]
[15,"围墙LOGO","1、20厚LOGO字，2厚不锈钢板造型，电镀红色\n2、30厚LOGO字，2厚不锈钢板造型，电镀深灰色","个",{"v":3,"d":"3.00"},0,{"$nulls":5},0]
["合计",{"$nulls":10},{"v":0,"d":"0.00"}]

{"sheet":"绿化工程","index":5,"n_rows":14,"n_cols":17,"rows_kept":14,"merged":[[0,0,0,16],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,1,5],[1,6,2,6],[1,7,2,7],[1,8,2,8],[1,9,2,9],[1,10,1,14],[1,15,2,15],[1,16,2,16],[3,0,3,6],[5,0,5,6],[9,0,9,6],[11,0,11,6],[13,0,13,6]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["景观绿化工程"]
["序号","项目名称","规格",{"$nulls":3},"项目特征描述","单位","工程量","综合单价(a+b+i+c+d)","综合单价构成(元)",{"$nulls":4},"合计(元)","备注说明"]
[null,null,"胸(地)径(cm)","高度(cm)","冠幅(cm)","分枝点(cm)",{"$nulls":4},"人工费\r\n(a)","材料费\r\n(b)","主材费(i)","机械费\r\n(c)","其它费\r\n(d)"]
["灌木",{"$nulls":14},0]
[1,"金叶榆球",null,1.3,1.2,null,"1.造型规整枝条丰满无病虫害,修剪成球状\n2.养护期:竣工验收合格之日起2年  胶管浇水\n","株",15,0,{"$nulls":5},{"v":0,"d":"0.00"}]
["剪 形 模 纹",{"$nulls":14},0]
[1,"小叶黄杨篱A",null,0.4,0.2,null,"1.栽植密实,修剪整齐  ,不露土，81株/㎡\n2.养护期:竣工验收合格之日起2年  胶管浇水","m2",30.1,0,{"$nulls":5},{"v":0,"d":"0.00"}]
[2,"紫丁香篱",null,{"v":1,"d":"1.0"},0.3,null,"1.栽植密实,修剪整齐  ,不露土，49株/㎡\n2.养护期:竣工验收合格之日起2年  胶管浇水","m2",18.7,0,{"$nulls":5},{"v":0,"d":"0.00"}]
[3,"紫叶小檗篱",null,0.4,0.2,null,"1.栽植密实,修剪整齐  ,不露土，81株/㎡\n2.养护期:竣工验收合格之日起2年  胶管浇水","m2",{"v":15,"d":"15.0"},0,{"$nulls":5},{"v":0,"d":"0.00"}]
["地 被 花 卉",{"$nulls":14},0]
[1,"玉簪",null,"0.25-0.30","0.30-0.50",null,"1.花卉带种植钵，栽植密实，64株/㎡\n2.养护期:竣工验收合格之日起2年  胶管浇水","m2",34.6,0,{"$nulls":5},{"v":0,"d":"0.00"}]
["土方及其他",{"$nulls":14},0]
[1,"种植土及整形",{"$nulls":4},"1.绿化种植土地形整理及堆坡造型及必要的改良措施等\n2、施工界面划分：地库顶板以地库顶板为交接界面，非地库顶板部分按照设计要求以地被成活下负300，小院土方不在此范围内。\n3.种植土来源、运距自行考虑\n4.土方要求：不含砂砾、泥块、杂草根、不影响植物生长的杂物\n5.种植土按施工图景观做法起始标高面。","m3",30,0,{"$nulls":5},{"v":0,"d":"0.00"}]
["合计",{"$nulls":14},{"v":0,"d":"0.00"}]

{"sheet":"电气工程","index":6,"n_rows":32,"n_cols":13,"rows_kept":32,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,4,0],[1,1,4,1],[1,2,4,2],[1,3,4,3],[1,4,4,4],[1,5,4,5],[1,6,1,12],[2,6,4,6],[2,7,4,7],[2,8,2,12],[3,8,4,8],[3,9,4,9],[3,10,4,10],[3,11,4,11],[3,12,4,12]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["营口中天壹號院三期景观东侧大门电气工程清单计价表"]
["序号","项目编码","项目名称","项目特征","计量单位","工程数量","金额（元）"]
[{"$nulls":6},"综合单价(a+b+c+d+e)","合价","综合单价构成（元）"]
[{"$nulls":8},"人工费（a）","材料费(b)","主材费(c)","机械费(d)","其他费(e)"]
[]
[null,null,"园林电气工程"]
[4,"景观电气工程004","电缆","1、规格:YJV-3*2.5\n2、材质:铜芯电力电缆\n3、含电缆头制作、安装，含电缆所\n4、国标\n5、满足设计规范要求                                 6、甲控乙购","m",1548.52,0,{"v":0,"d":"0.00"}]
[4,"景观电气工程004","电缆","1、规格:YJV-4*2.5\n2、材质:铜芯电力电缆\n3、含电缆头制作、安装，含电缆所\n4、国标\n5、满足设计规范要求                                 6、甲控乙购","m",222.66,0,{"v":0,"d":"0.00"}]
[2,"景观电气工程002","电缆","1、规格:YJV4*4\n2、材质:铜芯电线\n3、含电缆头制作、安装\n4、国标\n5、满足设计规范要求                                                                                                                              6、甲控乙购","m",169.74,0,{"v":0,"d":"0.00"}]
[2,"景观电气工程002","电缆","1、规格:YJV3*6\n2、材质:铜芯电线\n3、含电缆头制作、安装\n4、国标\n5、满足设计规范要求                                                                                                                              6、甲控乙购","m",20,0,{"v":0,"d":"0.00"}]
[2,"景观电气工程002","电缆","1、规格:JHS2*6\n2、材质:铜芯电线\n3、含电缆头制作、安装\n4、国标\n5、满足设计规范要求                                                                                                                              6、甲控乙购","m",238.95,0,{"v":0,"d":"0.00"}]
[2,"景观电气工程002","电缆","1、规格:BV3*4\n2、材质:铜芯电线\n3、含电缆头制作、安装\n4、国标\n5、满足设计规范要求                                                                                                                              6、甲控乙购","m",16,0,{"v":0,"d":"0.00"}]
[2,"景观电气工程002","电缆","1、规格:BV3*2.5\n2、材质:铜芯电线\n3、含电缆头制作、安装\n4、国标\n5、满足设计规范要求                                                                                                                              6、甲控乙购","m",35,0,{"v":0,"d":"0.00"}]
[8,"景观电气工程008","配管","1、名称:PVC32保护管\n2、材质、规格:32\n3、要求:埋地包含土方开挖及回填\n4、其它详见图纸设计说明                              5、甲控乙购","m",463.4,0,{"v":0,"d":"0.00"}]
[6,"景观电气工程006","配管","1、名称:PVC25保护管\n2、材质、规格:25\n3、要求:埋地包含土方开挖及回填\n4、其它详见图纸设计说明                              5、甲控乙购","m",1548.52,0,{"v":0,"d":"0.00"}]
[6,"景观电气工程006","配管","1、名称:PVC20保护管\n2、材质、规格:20\n3、要求:埋地包含土方开挖及回填\n4、其它详见图纸设计说明                              5、甲控乙购","m",238.95,0,{"v":0,"d":"0.00"}]
[10,"景观电气工程010","接地极","1、材质：接地极\n2、规格型号：∠50X5X2500镀锌角钢\n3、其它详见图纸设计说明                              4、甲控乙购","根",6,0,{"v":0,"d":"0.00"}]
[11,"景观电气工程011","接地母线","1、材质：接地母线\n2、规格型号：热镀锌扁钢（-40*4）\n3、其它详见图纸设计说明                              4、甲控乙购","m",130.61,0,{"v":0,"d":"0.00"}]
[12,"景观电气工程012","景观配电箱","1、名称：AL—7详见系统图\n2、满足设计规范要求\n3、安装参见国标D800-4-5  P192\n4、包含接地极及接地母线制作安装                              5、甲控乙购","座",1,0,{"v":0,"d":"0.00"}]
[13,"景观电气工程013","特色灯柱","1、名称:特色灯柱\n2、规格、型号:高1060mm，长600mm，宽600mm。      \n3、防护等级IP65 编码灯具\n4、灯具做可靠接地\n5、安装参见国标D800-4-5  P69\n6、其它:详见图纸设计说明（样式见彩图） 详见建筑施工图要求                            7、甲控乙购","套",4,0,{"v":0,"d":"0.00"}]
[13,"景观电气工程013","景观灯","1、名称:景观灯\n2、规格、型号:360mm*360mm*500mm，成品不锈钢灯具厂家二次深化设计    \n3、防护等级IP65 编码灯具\n4、灯具做可靠接地\n5、安装参见国标D800-4-5  P69\n6、其它:详见图纸设计说明（样式见彩图）                              7、甲控乙购","套",6,0,{"v":0,"d":"0.00"}]
[22,"景观电气工程022","防水灯带LED","1、名称:水下LED灯带厚6、5mm宽10mm\n2、规格、型号:6W/m  LED~12V 3000K 暖白\n3、接线盒安装\n4、防护等级IP68编码灯具\n5、灯具做可靠接地\n6、其它:详见图纸设计说明（样式见彩图）                              7、甲控乙购","米",36,0,{"v":0,"d":"0.00"}]
[23,"景观电气工程023","灯带LED","1、名称:顶部LED灯带厚6、5mm宽10mm\n2、规格:6W/m   LED~220V 3000K 暖白\n3、含接线盒、光源、灯罩及辅助材料\n4、安装形式:见施工图纸\n5、防护等级IP67编码灯具\n6、满足设计要求（样式见彩图）                              7、甲控乙购","米",163,0,{"v":0,"d":"0.00"}]
[26,"景观电气工程026","涌泉灯","1、名称:涌泉灯直径160mm\n2、规格:9W  LED~12V 3000K 暖白\n4、含接线盒、光源、灯罩及辅助材料\n5、安装形式:见施工图纸\n6、防护等级IP68编码灯具\n7、开箱清点、测位划线、打眼埋螺栓、支架制作安装、灯具拼装固定、挂装饰部件、接焊线包头、接地等全部过程。\n8、满足设计要求（样式见彩图）                              9、甲控乙购","套",28,0,{"v":0,"d":"0.00"}]
[26,"景观电气工程026","水下灯","1、名称:水下灯\n2、规格:9W  LED~12V 3000K 暖白\n4、含接线盒、光源、灯罩及辅助材料\n5、安装形式:见施工图纸\n6、防护等级IP68编码灯具\n7、开箱清点、测位划线、打眼埋螺栓、支架制作安装、灯具拼装固定、挂装饰部件、接焊线包头、接地等全部过程。\n8、满足设计要求（样式见彩图）                              9、甲控乙购","套",10,0,{"v":0,"d":"0.00"}]
[26,"景观电气工程026","星光灯","1、名称:星光灯直径38mm\n2、规格:9W  LED~12V 3000K 暖白\n4、含接线盒、光源、灯罩及辅助材料\n5、安装形式:见施工图纸\n6、防护等级IP68编码灯具\n7、开箱清点、测位划线、打眼埋螺栓、支架制作安装、灯具拼装固定、挂装饰部件、接焊线包头、接地等全部过程。\n8、满足设计要求（样式见彩图）                              9、甲控乙购","套",548,0,{"v":0,"d":"0.00"}]
[28,"景观电气工程028","开关","1、名称:开关                                       2、甲控乙购          ","套",2,0,{"v":0,"d":"0.00"}]
[28,"景观电气工程028","插座","1、名称:插座                                       2、甲控乙购          ","套",2,0,{"v":0,"d":"0.00"}]
[28,"景观电气工程028","吸顶灯","1、名称:吸顶灯                                      2、甲控乙购          ","套",2,0,{"v":0,"d":"0.00"}]
[29,"景观电气工程029","防水接线盒","1、名称:接线盒\n2、其它:详见图纸设计说明                              ","套",4,0,{"v":0,"d":"0.00"}]
[30,"景观电气工程030","防水变压器","1、名称:变压器\n2、规格：100-400W 220V/12V\n3、其它:详见图纸设计说明                              ","套",4,0,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,null,"合    计",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]

{"sheet":"给排水工程","index":7,"n_rows":42,"n_cols":13,"rows_kept":42,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,4,0],[1,1,4,1],[1,2,4,2],[1,3,4,3],[1,4,4,4],[1,5,4,5],[1,6,1,12],[2,6,4,6],[2,7,4,7],[2,8,2,12],[3,8,4,8],[3,9,4,9],[3,10,4,10],[3,11,4,11],[3,12,4,12],[5,0,5,3],[13,0,13,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["营口中天壹號院三期景观东侧大门给排水工程清单计价表"]
["序号","项目编码","项目名称","项目特征","计量单位","工程数量","金额（元）"]
[{"$nulls":6},"综合单价(a+b+c+d+e)","合价","综合单价构成（元）"]
[{"$nulls":8},"人工费（a）","材料费(b)","主材费(c)","机械费(d)","其他费(e)"]
[]
["景观给水"]
[1,"环境给排水001","PE管","1、管道材料名称:PE给水管\n2、管材规格:DN50  S5，直埋0.7M，深度0.7m,热熔连接，含管件制作安装\n3、挖沟，砂垫层，埋管，回填综合考虑，材料倒运含辅材\n4、满足设计规范要求","m",3.62,0,{"v":0,"d":"0.00"}]
[2,"环境给排水002","PE管","1、管道材料名称:PE给水管\n2、管材规格:DN40  S5，直埋0.7M，深度0.7m,热熔连接，含管件制作安装\n3、挖沟，砂垫层，埋管，回填综合考虑，材料倒运含辅材\n4、满足设计规范要求","m",29.6,0,{"v":0,"d":"0.00"}]
[3,"环境给排水003","PE管","1、管道材料名称:PE给水管\n2、管材规格:DN25  S5，直埋0.7M，深度0.7m,热熔连接，含管件制作安装\n3、挖沟，砂垫层，埋管，回填综合考虑，材料倒运含辅材\n4、满足设计规范要求","m",170.82,0,{"v":0,"d":"0.00"}]
[4,"环境给排水004","PE管","1、管道材料名称:PE给水管\n2、管材规格:DN20  S5，直埋0.7M，深度0.7m,热熔连接，含管件制作安装\n3、挖沟，砂垫层，埋管，回填综合考虑，材料倒运含辅材\n4、满足设计规范要求","m",20.8,0,{"v":0,"d":"0.00"}]
[5,"环境给排水005","阀门井","1、名称：阀门井\n2、规格、型号：内径 井底1.2m，井口0.7m 含井盖  井深1m，含砌筑抹灰\n3、满足设计规范要求","座",1,0,{"v":0,"d":"0.00"}]
[6,"环境给排水006","快速取水阀","1、名称：快速取水阀\n2、规格、型号：dn25\n3、满足设计规范要求","套",3,0,{"v":0,"d":"0.00"}]
[7,"环境给排水007","快速取水阀阀箱","1、名称：快速取水阀阀箱VB-708\n2、规格、型号：dn25\n3、满足设计规范要求","套",3,0,{"v":0,"d":"0.00"}]
["水景给排水"]
[8,"环境给排水008","PE管","1、管道材料名称:PE泄水管\n2、管材规格:DN100  S5，直埋2米以内，深度0.7m,热熔连接，含管件制作安装\n3、挖沟，砂垫层，埋管，回填综合考虑，材料倒运含辅材\n4、满足设计规范要求","m",48.56,0,{"v":0,"d":"0.00"}]
[9,"环境给排水009","PE管","1、管道材料名称:PE泄水管\n2、管材规格:DN150  S5，直埋2米以内，深度0.7m,热熔连接，含管件制作安装\n3、挖沟，砂垫层，埋管，回填综合考虑，材料倒运含辅材\n4、满足设计规范要求","m",20.34,0,{"v":0,"d":"0.00"}]
[10,"环境给排水010","PE管","1、管道材料名称:PE给水管\n2、管材规格:DN80  S5，直埋2米以内，深度0.7m,热熔连接，含管件制作安装\n3、挖沟，砂垫层，埋管，回填综合考虑，材料倒运含辅材\n4、满足设计规范要求","m",50.410000000000004,0,{"v":0,"d":"0.00"}]
[11,"环境给排水011","PE管","1、管道材料名称:PE给水管\n2、管材规格:DN65  S5，直埋0.7M，深度0.7m,热熔连接，含管件制作安装\n3、挖沟，砂垫层，埋管，回填综合考虑，材料倒运含辅材\n4、满足设计规范要求","m",102.99000000000001,0,{"v":0,"d":"0.00"}]
[12,"环境给排水012","PE管","1、管道材料名称:PE给水管\n2、管材规格:DN50  S5，直埋0.7M，深度0.7m,热熔连接，含管件制作安装\n3、挖沟，砂垫层，埋管，回填综合考虑，材料倒运含辅材\n4、满足设计规范要求","m",23.76,0,{"v":0,"d":"0.00"}]
[13,"环境给排水013","PE管","1、管道材料名称:PE给水管\n2、管材规格:DN50打孔管S5热熔连接，含管件制作安装\n3、挖沟，砂垫层，埋管，回填综合考虑，材料倒运含辅材\n4、满足设计规范要求","m",4.8,0,{"v":0,"d":"0.00"}]
[14,"环境给排水014","PE管","1、管道材料名称:PE给水管\n2、管材规格:DN25  S5，直埋0.7M，深度0.7m,热熔连接，含管件制作安装\n3、挖沟，砂垫层，埋管，回填综合考虑，材料倒运含辅材\n4、满足设计规范要求","m",11.200000000000001,0,{"v":0,"d":"0.00"}]
[15,"环境给排水015","PE管","1、管道材料名称:PE给水管\n2、管材规格:DN65打孔管S5热熔连接，含管件制作安装\n3、挖沟，砂垫层，埋管，回填综合考虑，材料倒运含辅材\n4、满足设计规范要求","m",7.54,0,{"v":0,"d":"0.00"}]
[16,"环境给排水016","UPVC管","1、管道材料名称:UPVC排水管\n2、管材规格:DN100，直埋，深度0.8m含管件\n3、挖沟，砂垫层，埋管，回填综合考虑，材料倒运含辅材\n4、满足设计规范要求","m",10.2,0,{"v":0,"d":"0.00"}]
[17,"环境给排水017","UPVC管","1、管道材料名称:UPVC排水管\n2、管材规格:DN50，直埋，深度0.8m含管件\n3、挖沟，砂垫层，埋管，回填综合考虑，材料倒运含辅材\n4、满足设计规范要求","m",29.009999999999998,0,{"v":0,"d":"0.00"}]
[18,"环境给排水018","不锈钢地漏","1、名称：地漏\n2、规格、材质：Dn100\n3、满足设计规范要求","个",4,0,{"v":0,"d":"0.00"}]
[19,"环境给排水019","闸阀","1、名称：闸阀\n2、规格、型号：DN150\n3、满足设计规范要求 ","个",2,0,{"v":0,"d":"0.00"}]
[20,"环境给排水020","闸阀","1、名称：闸阀\n2、规格、型号：DN100\n3、满足设计规范要求 ","个",1,0,{"v":0,"d":"0.00"}]
[21,"环境给排水021","闸阀","1、名称：闸阀\n2、规格、型号：DN65\n3、满足设计规范要求 ","个",4,0,{"v":0,"d":"0.00"}]
[22,"环境给排水022","闸阀","1、名称：闸阀\n2、规格、型号：DN40\n3、满足设计规范要求 ","个",3,0,{"v":0,"d":"0.00"}]
[23,"环境给排水023","球阀","1、名称：球阀\n2、规格、型号：DN25\n3、满足设计规范要求 ","个",29,0,{"v":0,"d":"0.00"}]
[24,"环境给排水024","止回阀","1、名称：止回阀\n2、规格、型号：DN65\n3、满足设计规范要求 ","个",7,0,{"v":0,"d":"0.00"}]
[25,"环境给排水025","水表","1、名称：水表\n2、规格、型号：DN80\n3、满足设计规范要求 ","个",1,0,{"v":0,"d":"0.00"}]
[26,"环境给排水026","刚性防水套管","1、名称：刚性防水套管\n2、规格、型号：DN200\n3、满足设计规范要求 ","个",2,0,{"v":0,"d":"0.00"}]
[27,"环境给排水027","刚性防水套管","1、名称：刚性防水套管\n2、规格、型号：DN150\n3、满足设计规范要求 ","个",3,0,{"v":0,"d":"0.00"}]
[28,"环境给排水028","刚性防水套管","1、名称：刚性防水套管\n2、规格、型号：DN100\n3、满足设计规范要求 ","个",12,0,{"v":0,"d":"0.00"}]
[29,"环境给排水029","橡胶接头","1、名称：橡胶接头\n2、规格、型号：DN100\n3、满足设计规范要求 ","个",7,0,{"v":0,"d":"0.00"}]
[30,"环境给排水030","涌泉喷头","1、名称：涌泉喷头\n2、规格、型号：DN25\n3、满足设计规范要求 ","个",28,0,{"v":0,"d":"0.00"}]
[31,"环境给排水031","水泵1","1、名称：水泵\n2、规格、型号：QSP25-12-1.5\n3、满足设计规范要求 ","个",2,0,{"v":0,"d":"0.00"}]
[32,"环境给排水032","水泵2","1、名称：水泵\n2、规格、型号：QSP25-12-1.5\n3、满足设计规范要求 ","个",2,0,{"v":0,"d":"0.00"}]
[33,"环境给排水033","水泵3","1、名称：水泵\n2、规格、型号：QSP40-13-2.2\n3、满足设计规范要求 ","个",2,0,{"v":0,"d":"0.00"}]
[34,"环境给排水034","水泵4","1、名称：水泵\n2、规格、型号：QSP15-10-0.75\n3、满足设计规范要求 ","个",1,0,{"v":0,"d":"0.00"}]
["","","合    计","","","",null,{"v":0,"d":"0.00"}]